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Ausschreibungstext für TOPFORM Rosettengarnituren der Nutzungs-/Beanspruchungsklasse 4.
Leistungsprofil
Ausschreibungstext
Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

• Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
• Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
• Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.
• Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
• Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
• Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
• Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.
• Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.
• Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur JUPITER
• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur MERKUR
• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur SIRION
• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur TITANIA
