Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken
Ausschreibungstext · Version 1.1
Ausschreibungstext für die saubere Abdeckung von Fensteranschlussfugen mit selbstklebenden TOPFORM Kunststoff-Flachleisten.
Leistungsprofil
Leistungsart: Fensteranschlussfugen mit Kunststoff-Flachleiste abdecken
Bauteil: Fenster / Tür / Baukörperanschluss · sichtbare Anschlusszone
Funktion: Optische und konstruktive Abdeckung fertiger Anschlussfugen
Ausschreibungstext
Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken

Sichtbare Anschluss- bzw. Montagefugen nach Abschluss der erforderlichen Befestigungs-, Dämm- und Abdichtungsarbeiten mit einer geeigneten selbstklebenden Kunststoff-Flachleiste sauber abdecken.

Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für die Selbstklebung geeignet sein. Flachleiste auf die erforderliche Länge zuschneiden, spannungsfrei ausrichten und vollflächig im vorgesehenen Klebebereich andrücken. Eck- und Stoßbereiche sauber ausbilden.

Die Flachleiste dient der optischen bzw. konstruktiven Abdeckung und ersetzt keine erforderliche luft- oder schlagregendichte Abdichtungsebene.

Technische Merkmale der TOPFORM Produktfamilien:
- Kunststoff-Flachprofil
- gerade Profilform
- selbstklebend mit Schaumklebeband
- Ausführungen mit und ohne Weichlippe
- Rollenware
- verschiedene Querschnittsbreiten entsprechend der abzudeckenden Fuge

Produktvorschlag:
TOPFORM Flachleiste selbstklebend bzw. TOPFORM Flachleiste mit Lippe oder gleichwertig.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• Flachleiste mit Lippe
• Flachleiste selbstklebend
