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Leistungsprofil
Ausschreibungstext
Schmalrahmenbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

• Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
• Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
• Geprüft nach DIN EN 1906/2010 Klasse 4/7.
• Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition. Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
• Vierkantstift Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
• Rosettenunterkonstruktion aus Stahl.
• Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• TOPFORM-Objekt-Schmalrahmen-Drückergarnitur AGRES
• TOPFORM-Objekt-Schmalrahmen-Drückergarnitur JUPITER
• TOPFORM-Objekt-Schmalrahmen-Drückergarnitur MERKUR
• TOPFORM-Objekt-Schmalrahmen-Drückergarnitur TITANIA
