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Ausschreibungstext für die mechanische Befestigung von Fenster- und Türelementen im tragfähigen Baukörper mit geeigneten Fensterrahmenschrauben.
Leistungsprofil
Leistungsart: Fenster- und Türrahmen mechanisch befestigen
Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · Befestigung
Funktion: Mechanische Befestigung und sichere Kraftübertragung in den tragfähigen Baukörper
Ausschreibungstext
Mechanische Befestigung von Fenster- und Türelementen

Fenster- bzw. Türelement nach fachgerechter Ausrichtung und Lastabtragung mit geeigneten Fensterrahmenschrauben mechanisch im tragfähigen Baukörper befestigen.

Schraubenlänge aus Rahmenaufbau, Anschlussfuge und erforderlicher Einbindung in den tragfähigen Untergrund bestimmen. Kopfform entsprechend Rahmengeometrie und Einbausituation auswählen. Bohrdurchmesser, Bohrtiefe, Einschraubtiefe sowie erforderliche Rand- und Achsabstände sind entsprechend Untergrund, Befestiger und Montagevorgaben einzuhalten.

Die Verschraubung ist so auszuführen, dass der Rahmen nicht aus seiner ausgerichteten Position gezogen oder unzulässig verspannt wird.

Technische Mindestanforderungen:
- geeignete Fensterrahmenschraube für die jeweilige Rahmen- und Untergrundsituation
- Schraubendurchmesser der TOPFORM Standardfamilien: 7,5 mm
- TX30-Antrieb
- Vollgewinde
- Stahl, hell verzinkt
- Kopfform je nach Einbausituation: Senk-, Zylinder- oder Linsenkopf
- Schraubenlänge passend zu Rahmen, Fugenbreite und erforderlicher Einbindung auswählen

Produktvorschlag:
TOPFORM Fensterrahmenschrauben in geeigneter Länge und Kopfform oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß Produktdaten und Montagevorgaben.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• Fensterrahmenschrauben Linsenkopf
• Fensterrahmenschrauben Senkkopf
• Fensterrahmenschrauben Zylinderkopf
