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Ausschreibungstext für TOPFORM Objektschlösser Klasse 4.
Leistungsprofil
Ausschreibungstext
Objektschlösser Klasse 4

• Klemmnuss aus Stahl mit Stahl-Lagerschalen, verzinkt.
• Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämmung im Schloss und an der Falle.
• Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt.
• Stulp Edelstahl rostfrei.
• Nach DIN 18251-1 Klasse 4.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• TOPFORM-Objektschloss Klasse 4
